과수품질분야

포도 고온방지 및 내재해형 첨단 비가림 모델 시범사업 추진계획

담  당: 김우진(537-5407)

❑ 목    적

❍ 착색기 고온과 서리, 우박 등 기상재해로 인해 포도의 생육과 성숙이 방해되어 고품질 포도 생산 애로

❍ 비가림 자동 개폐장치 설치로 착색기 고온장해를 방지하여 성숙 촉진

❑ 추진계획

❍ 사 업 량: 5개소(개소당 0.2ha 이상)

❍ 사 업 비: 250,000천원(개소당 50,000천원, 보조 70%, 자부담 30%)

❍ 사업대상: 포도 재배 농가(신규 희망농가도 가능)

❍ 사업내용

․ 첨단 비가림 지주 시설(개량 일자형) 신규조성 0.2ha 이상

(공부상 토지면적이 아니라 시설 설치 가능면적이 0.2h이상 가능해야 함)

․ 기상재해 대응 자동개폐장치, 방열공기 순환팬 설치

․ 폭설 및 강풍 등 자연재해 피해를 방지할 수 있는 내재해형 자재 사용

❑ 추진방향

❍ 포도 광폭 비가림 지주시설 및 자동 개폐장치, 방열 공기순환팬 설치를 통한 노동력 절감 및 품질향상으로 첨단농업 실현

❍ 포도주산지 포도의 성숙과 착색촉진으로 상품성 및 품질 향상 추진

❑ 기대효과

❍ 성숙기 고온장해 예방으로 착색 및 숙기 촉진

❍ 수형개선과 내재해형 시설설치로 노동력 절감 및 기상재해 방지

- 웨이크만식 : 95시간 → 개량일자형 67.7시간/1ha

❑ 행정사항

❍ 신청기간: 2019년 6월 12일 ~ 6. 21(8일간 / 공휴일 제외)

❍ 신청장소: 상주시농업기술센터 기술보급과 및 농업인상담소

❍ 제출서류: 신청서, 사업계획서, 농업경영체등록확인서

포도 고온방지 및 내재해형 첨단 비가림 모델 시범사업 평가기준표

항 목		배점	점수	비 고
계		100
포장 입지여건 (20점)	양호	13~20		※ 현지확인(접근성, 농작업 효율성, 용수확보 등 재배여건 전반)
	보통	8~12
	미흡	0~7
포도개원 예정지 관리 및 준비도 (10점)	양호	8~10		※ 현지확인(농토배양, 예정지조성 등)
	보통	5~7
	미흡	0~4
시범사업 이해도 (15점)	상	11~15		※ 시범사업의 목적 및 필요성에 대한 이해도
	중	6~10
	하	0~5
교육장 및 전시포 활용여건(10점)	양호	8~10		※ 현지확인
	보통	5~7
	미흡	0~4
포도 재배경력 및 기술수준 (10점)	양호	8~10		※ 현지확인 및 의견청취, 질의 응답
	보통	5~7
	미흡	0~4
시범사업 수혜여부 (15점)	최근 3년간 수혜없음	15		※ 자료확인 ※ 2019년도 농업기술센터 시범사업 대상자로 선정된 자 및 선정후 사업포기자는 신청 불가
	2016년도 수혜	10
	2017년도 수혜	8
	2018년도 수혜	5
	최근 3년간 2회 이상 수혜자	0
출장자 종합의견 (20점)	상	13 ~ 20		※ 종합적인 출장자 견해(참여의지, 수행능력, 협조도, 접근성, 파급효과 및 제반여건, 자부담 능력 등 종합고려)
	중	8 ~ 12
	하	1 ~ 7
※ 감점사항 ․2016～2018년 기술센터 시범사업 대상자 선정후 포기자(-20) ※ 가점사항 ․학습조직체, 품목별농업인연구회, 한국농수산대학 및 상주농업대학 졸업생, 강소농(+3)				※ 학습조직체는 농업기술센터에서 지도 육성하는 농촌지도자회, 생활개선회, 4-H회에 한함.

※ 적용기준일: 2018. 12. 31.

※ 동점자 처리기준: 출장자 종합의견 고득점자 순, , 연령낮은 순, 시범사업 수혜여부 감점 적은 순

※ 2019년도 농업기술센터 시범사업에 선정된 자 및 선정후 포기자는 사업대상에서 제외

※ 선 순위자 사업포기시 후 순위자 사업 승계