사과 일소

(가) 사과의 일소발생에 미치는 요인

① 일소는 높은 과실온도와 강한 광선의 상호작용에 의해서 발생한다.

② 7～8월 대기온도가 32℃이상일 때 많이 발생하며, 과실 표면의 온도     차는 양광면이 음광면보다 10℃이상 높았다.

○ 시간대별  과실온도 변화(8월 27일)

구분	조도 (Lx)	일사 (kw)	과실온도(℃)				엽온 (℃)	대기습도 (%)	대기온도 (℃)
			남쪽		서쪽
			양	음	양	음
11시	4.83	0.83	33.5	27.5	30.6	26.8	30.2	49	27.2
12	4.27	0.90	36.5	30.2	36.1	30.6	30.6	49	29.2
13	17.2	0.87	40.6	31.2	43.0	31.6	33.0	45	30.2
14	4.74	0.92	35.1	32.2	43.9	33.3	33.6	37	31.2
15	73.4	0.74	33.8	31.6	44.6	32.6	31.3	40	32.0

③ 일소발생은 나무의 남, 서쪽에서 많이 발생하며, 기상이 여러날 동     안 구름이 끼거나 서늘하다가 갑자기 빛이 나고 따듯해질 때 많이     발생한다.

○ 일소과 발생과 중 방향별  발생 상황(%)

	동	서	남	북
Ⅰ(남서120°)	0	54.3	38.6	7.1
Ⅱ(북서335°)	4.2	63.5	32.3	0
Ⅲ(동남115°)	0	25.2	58.8	16.0
Ⅳ(북동 45°)	29.9	63.6	6.5	0

④ 과다착과에 의해 가지가 늘어져 과실이 높은 온도나 강한 광선에     갑자기 노출되면 일소 발생이 증가한다.

⑤ 나무에서 수확되거나 수분 스트레스에 있는 과실의 과면과 과육의     온도는 훨씬 높아 일소의 원인이 된다

⑥ 나무주위의 공기흐름, 나무의 관리가 과실의 일소를 일으키는 또      다른 주요 요소이다.

○ 일소과 발생 다소에 따른 수체생육

구 분	평균 과대지 길이(cm)	주당엽수(장)	총엽면적(㎠)	2년생가지
				총신초장 (cm)	평균신초장 (cm)
일소과 다(18.2%)	8.0	2415	34001	52.2	12.3
일소과 소(5%)	18.2	2574	51833	72.9	15.4

⑦ 수세가 약하거나 과다결실된 나무에서 일소가 많이 발생한다.

⑧ 후지, 조나골드, 무쓰, 브레이번 등이 갈라, 골든데리셔스보다 일소     에 민감하며, 산사 등 조생종이 만생종에 비해 일찍 발생한다.

⑨ 과실내 칼슘농도가 낮을 경우 일소발생이 많다.

⑩ 왜화도가 높은 대목일수록 일소과 발생이 많다.

(나) 사과의 일소양상

① 초기 증상은 태양광선이 직접 닿은 면이 흰색, 엷은 노란색으로 변     한다.

② 증상이 진행되면 직사광선을 받은 쪽의 과피가 갈색으로 변하거나    시일이 지남에 따라 엷은색으로 퇴색하고, 정도가 심하면 피해부가    탄저병 등이 2차적으로 전염되어 부패하며, 수확기가 되어 동녹이     심하게 발생되기도 한다.

③ 수확시 일소를 받은 과육은 일소를 받지 않은 부분보다 경도, 당도     가 높으나 저장중에는 빠르게 연화되는 경향이 있다.

생육기에 나타난 일소피해 증상

④ 일소를 받은 과피는 왁스층이 파괴 소실된다.

(다) 사과의 일소 대책

① 과실들이 강한 직사광을 받지 않게 가지들이 잘 배치될 수 있도록    지주에 결속, 정지 전정을 정확히 한다.

② 엽과비에 맞게 적과를 하여 착과과다를 지향한다.

③ 햇빛이 골고루 들어갈 수 있게 생육기 동안 도장지를 제거- 지나친    하계전정은 삼가한다.

④ 관수를 적절히 한다

⑤ 많이 결실된 가지들은 늘어지지 않게 버팀목을 받치거나 끈 등으로      묶는다.

⑥ 일소를 받은 과실은 추과적인 피해를 감소시키기 위해서 가능한       늦게 제거한다.

⑦ 열간부위에 초생재배는 청경재배에 비해 일소를 감소시킨다.

⑧ M.9 대목을 이용한 밀식재배에서 수관이 충분히 형성 안된 유목일     경우 봉지재배를 한다.

⑨ 과실이 햇볓에 많이 노출 되었을 경우 탄산칼슘(크레프논,칼카본)      200배액(400g/20L), 카올린(Surround WP)을 3～4회 살포하여 과피    를 보호한다

⑩ 물이 좋고 풍부하면 수관상부 미세살수 장치가 된 사과원은 대기온     도가 30～32℃일 경우 작동을 한다

카올린이 살포되 나무       수관상부 미세살수